四川归连铁路有限公司

连界火车站装卸作业外包项目招标公告

1. 招标条件

本次招标项目**四川归连铁路有限公司连界火车站装卸作业外包项目**，已由**四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司**批复同意，项目资金来自**集团自筹**，项目出资比例为 **100%** ，招标人为**四川归连铁路有限公司**。项目已具备招标条件，现对该项目的装卸外包作业进行公开招标。

1. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：四川归连铁路有限公司连界火车站装卸作业外包项目

2.2 作业地点：四川省内江市威远县连界镇连界火车站

2.3 招标项目规模：本次招标按装卸项目单价限价进行招标。（装卸项目单价限价见附表：各条货物线装卸项目清单单价限价表）

2.4 服务期限：本次招标装卸作业外包项目的服务期限为 **5** 年，合同期限为 **5** 年，合同生效日期为合同签订日。

2.5 招标范围：四川归连铁路有限公司连界火车站装卸作业外包项目主要负责归连铁路连界车站铁路货车装卸作业，包括道边散堆货物铁路货车装卸作业、搬运（含机械、人力装卸作业）、仓库包件货物装卸铁路货车与汽车作业、龙门吊装卸铁路货车与汽车司绳作业、翻车机卸车后车辆清扫与挖仓作业及其他装卸附属作业，具体内容为：

（1）连界站内H1线、H2线、H3线、H4线、D线、D1线铁路货车的装卸作业。

（2）连界站内4、5、7、8、9、10线翻车机卸后车辆的清扫作业。

（3）连界站内1、2、3号翻车机料仓的挖仓作业。

（4）连界站内H1线包件货物的装卸作业。

（5）连界站内龙门吊装车司绳作业。

（6）连界站内货物线道心、道边的清理作业。

（7）装卸附属作业包括：

（a）铺垫和整理防湿垫枕、苫盖，拆除、折叠和取送（站内指定地点）篷布；

（b）清扫货车、货位，关闭车门、车窗、盖、阀（卸后车辆的车门捆绑加固材料由投标人自备）；

（c）整理装车后剩余货物，必要时用篷布苫盖或搬入仓库、站台；

（d）安装或拆除支柱、挡板、垫板、牲畜支架；

（e）车辆的捆绑加固（需要铆接、焊接等特殊加固的除外）；

（f）托盘、网络等铁路劳务工具的铺设、撤移、整理和堆码。

1. 投标人资格要求

**3.1** 本次招标要求投标人具备下列条件的要求：

**1.** 须为中华人民共和国境内注册的独立法人，须具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（投标人已按“三证合一”登记制度改革的要求完成登记的，仅需提供有统一社会信用代码的营业执照）（复印件并加盖投标单位公章）、开户银行（复印件）。

**2.** 投标人须具备管理的装卸作业人员**100**人以上（含**100**人）。

**3.** 2019年5月至今，投标人在铁路行业内有相关装卸服务业绩。

**4.** 法定代表人、现场安全管理人员必须经安全专业培训机构培训并取得安全培训合格证。

**5.** 具有与所承担业务相适应的作业人员队伍，作业人员经过装卸作业培训并合格（投标人自己培训或委托其他单位培训均可）。

**6.** 能配备与招标人装卸需求相匹配的装卸机械，且至少配备**5**台铁路装卸专用挖掘机，机械设备操作人员须提供国家承认的作业操作证。

**3.2** 本项目接受联合体投标。联合体投标的投标人，应满足下列要求：

**3.2.1**联合体成员数量不超过**2**家，并满足招标文件第二章投标人须知前附表**1.4.1**和**1.4.2**条的相应规定。

**3.2.2**联合体各方应按招标文件提供的格式共同签订联合体协议书，且以联合体形式参加投标的投标人不得再组成其他联合体或单独投标。

1. 招标文件的获取

**4.1** 凡有意参加投标者，请于**2022**年**9**月**17**日至**2022**年**9**月**21**日，每日上午**8：00**时至**12：00**时，下午**14：00**时至**16:30**时（北京时间，下同）,持下列证件、证书到**四川省内江市威远县连界镇先锋村连界火车站四川归连铁路有限公司运输部**报名。报名合格后领取招标文件。报名时请携带以下资料：

 （1）持单位法人授权委托书或介绍信（加盖单位鲜章）、联系人身份证（留复印件）；

 （2）营业执照复印件（加盖单位公章）；

**4.2** 招标文件售价人民币**300**元/份，售后不退。

**4.3** 自公告发出之日起，各投标单位应随时关注招标文件及相关修改内容。

1. 投标文件的递交

**5.1** 投标文件递交时间：**2022**年**10**月**11**日 **14** 时 **00** 分至 **14** 时 **30** 分（北京时间），逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

**5.2** 投标截止和开标时间：**2022**年**10**月**11**日 **14** 时 **30** 分（北京时间）。

**5.3** 递交地点：四川省内江市威远县连界镇先锋村四川归连铁路有限公司机关四楼会议室

**5.4** 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1. 发布公告的媒介

本次招标公告在四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司官方网站（http://www.sdtlyyjt.com/）和四川归连铁路有限公司微信公众号上发布。

1. 联系方式

招 标 人：四川归连铁路有限公司

详细地址：四川省内江市威远县连界镇先锋村火车站

邮政编码：**642469**

联 系 人：许先生

电 话：**0832-8187028** **13547708694**

 **2022** 年 **9**月 **16**日

**附表：**

各条货物线装卸项目清单单价限价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 作业范围及内容 | 计量单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 翻车机（4线、5线、7线、8线、9线、10线） |
| 1.1 | 翻车机场地清扫、卸后车辆清扫，车门、车窗捆绑加固 | 车 | 45.00 |  |
| 2 | 道边（H1线、H2线、H3线、H4线、D线、D1线） |
| 2.1 | 道边散堆装卸作业、货区货位清扫、卸后车辆清扫，车门、车窗关闭和捆绑加固 | 吨 | 3.90 |  |
| 2.2 | 特殊人力道边作业（机械不便于卸车或完全人力卸车的散装货物） | 吨 | 4.10 |  |
| 2.3 | 石墨、冰冻粘结货物（粉状类散装货物） | 吨 | 8.20 |  |
| 2.4 | 特殊车辆作业（异形车，只有一个门、挖机不便于操作） | 吨 | 6.15 |  |
| 2.5 | 发送散堆货物平顶作业 | 车 | 20.00 |  |
| 2.6 | 敞车卸生铁 | 吨 | 3.60 |  |
| 2.7 | 棚车卸生铁 | 吨 | 5.40 |  |
| 2.8 | 低货位挖机平整散堆货物（同一个货位二次作业，这种情况不多） | 吨 | 2.30 |  |
| 3 | 仓库 |
| 3.1 | 仓库物资对装 | 吨 | 5.66 |  |
| 3.2 | 进仓 | 吨 | 4.88 |  |
| 3.3 | 出仓 | 吨 | 4.88 |  |
| 4 | 龙门吊 |
| 4.1 | 对装 | 吨 | 3.20 |  |
| 4.2 | 落地 | 吨 | 6.40 |  |
| 5 | 篷布作业 |
| 5.1 | 篷布撤揭、苫盖、折叠、晾晒、搬运、堆码、上下车货物苫盖 | 张 | 4.10 |  |
| 6 | 叉车作业 |
| 6.1 | 人工辅助叉车作业及清扫、捆绑加固 | 车 | 80.00 |  |
| 7 | 临时用工 |
| 7.1 | 临时用工4小时以上含4小时 | 天 | 80.00 |  |
| 7.2 | 临时用工4小时以下 | 半天 | 40.00 |  |